Skarbimierz-Osiedle 24.10.2022r

 **Do Wszystkich Wykonawców Którzy Pobrali**

 **Specyfikację Warunków Zamówienia**

1. Czy Zamawiający dostarczy opis czy też specyfikację opraw parkowych?

Odpowiedź: NIE

2. Proszę o jednoznaczne określenie czy w punkcie 18 dokumentu „Minimalne wymagania techniczne opraw LED” Zamawiający będzie wymagał gniazda ZHAGA lub Nema Socet 7pin, ponieważ ich instalacja ma wpływ znacząco na cenę opraw.

Odpowiedź: Nie jest wymagane gniazdo ZHAGA lub Nema Socet 7pin. Jest to rozwiązanie opcjonalne.

3. Czy zamawiający w związku z powyższym zmieni termin dostawy opraw z 21 dni na 12 tygodni tak aby wszyscy wykonawcy mieli równe szanse w realizacji w/w zadania publicznego? Ewentualnie, czy Zamawiający poda nazwę producenta który już ma wyprodukowane oprawy do wykonania w/w zadania publicznego, tak aby każdy z wykonawców mógł go zapytać o ofertę cenową i tym samym stworzyć wszystkim równe szanse na przystąpienie do zamówienia publicznego nr. RI.271.3.2022D?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia terminu dostawy. Termin dostawy pozostaje 21 dni.

Zamawiający nie poda nazw producenta.

4. Zamawiający wymaga, aby oprawa zapewniała „rozsył drogowy” co jest stwierdzeniem dość ogólnym wobec wymagań normatywnych i różnorodności sytuacji drogowych dla których powinny one zostać spełnione. Wykonawca prosi zatem o udostępnienie obliczeń fotometrycznych na podstawie których dobrane zostały oprawy oświetleniowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada obliczeń fotometrycznych. Oprawy należy dobrać zgodnie z przedstawioną informacją do przetargu tj: „ Minimalne wymagania techniczne opraw Led”

5. Prosimy o informację czy w przypadku opraw opisanych w zestawieniu jako „oprawy drogowe” ( pozycja 4). Zamawiający również wymaga regulacji w zakresie minimum 90 stopni.

Odpowiedź: W tej pozycji Zamawiający nie wymaga regulacji w zakresie minimum 90 stopni

6. Proszę o podanie minimalnych wymagań technicznych dotyczących opraw parkowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie określa minimalnych wymagań technicznych dotyczących opraw parkowych.

7. Zamawiający określa przedmiot postępowania jako zakup i dostawa, jednocześnie zarówno w SWZ jak i wzorze umowy znajdują się zapisy wskazujące, że Wykonawca oprócz dostarczenia opraw, zobowiązany jest do ich montażu ( choćby kary umowne w zakresie opóźnienia w oddaniu robót, czy prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nie rozpoczęcia wykonywania robót). Wykonawca zwraca się z prośbą o jednoznaczne określenie czy przedmiot zamówienia obejmuje również montaż opraw, czy jedynie dostawę. Jeśli jedynie dostawę, Wykonawca prosi o weryfikację zapisów projektu umowy i dostosowanie jej zapisów do przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Nastąpiła omyłka pisarska, zamówienie obejmuje tylko zakup i dostawę bez montażu. Zamawiający zmieni zapis.

8. Zamawiający w minimalnych wymaganiach technicznych dla opraw LED zamieszcza w pkt 6 i 18 zapisy dotyczące sterowania opraw. W pkt 18 wskazuje ponadto, że jest to rozwiązanie opcjonalne. Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie wymagań w zakresie sterowania dla opraw celem dopasowania rozwiązań do potrzeb Zamawiającego. Czy wykonawca słusznie interpretuje, że Zamawiający oczekuje opraw z zaprogramowaną autonomiczną redukcją mocy? Jeśli nie, Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie czy rozwiązanie opcjonalne, czyli zamontowanie gniazd ZHAGA/NEMA wraz z zaślepkami ma zostać zastosowane do wszystkich opraw i w jakim, skoro w sposób sztuczny znacznie podniesie cenę opraw, a Zamawiający nie dopuszcza stosowania sterowników zewnętrznych. Wymaganie takie może zostać postrzegana jako niegospodarność Zamawiającego w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Odpowiedź: Wymagania określone w pkt 6 minimalnych wymagań technicznych opraw Led winny być spełnione przez wykonawcę. Natomiast wymagania określone w pkt 18 „ Minimalne wymagania techniczne opraw led” nie są wymagane – jest to rozwiązanie opcjonalne/

9. W związku z minimalnymi wymaganiami technicznymi dla opraw led określonymi w pkt 6 , wykonawca prosi o określenie oczekiwanego harmonogramu oczekiwanych redukcji mocy ( w jakich godzinach do jakiego poziomu)

Odpowiedź: Redukcja wartości mocy i strumienia świetlnego w godzinach od 22:00 do 4:00 czasu zimowego lampy Led do 75% max. Wszelkie wytyczne dot. Harmonogramu realizacji zostaną podane po wyłonieniu wykonawcy.

10.W związku z minimalnymi wymaganiami technicznymi dla opraw Led w pkt 14 Zamawiający określa, że dla opraw wskazanych w pkt 1 i 2 wykazu opraw oczekuje płynnej redukcji kąta nachylenia w zakresie 90 stopni. Czy oprawy określone w pkt 4 wykazu opraw, powinny posiadać możliwość bezpośredniego montażu na słupie i wysięgniku i posiadać możliwość jakiejkolwiek regulacji, czy w ogóle nie jest wymagana możliwość ich regulacji?

Odpowiedź: Oprawy określone w pkt 4 „Zestawienie ilości opraw Led” powinny posiadać możliwość bezpośredniego montażu na slupie i wysięgniku. Nie jest wymagana możliwość ich regulacji w zakresie kąta nachylenia.